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NAVODILA TEKMOVALCEM
Dobrodošli na tekmovanju iz načrtovanja tiskanega vezja s programsko opremo KiCAD. Pravila za sodelovanje in način ocenjevanja so objavljeni na spletni strani Šolskega centra Novo mesto, Višja strokovna šola (klikni me), ta dokument pa vsebuje smernice in vam je v pomoč pri izdelavi samega projekta. 
Koraki za uspešno izdelavo in oddajo projekta so:
1. izdelava novega projekta,
2. izdelava sheme po električni shemi, podani v obliki predloge; pri tem pazite na pravilnost povezav in čitljivost sheme,
3. izdelava tiskanega vezja po spodnjih smernicah,
4. zapakiranje projekta z vsemi datotekami in
5. naložitev projekta na https://forms.office.com/e/eP59xKqDfH, pri tem .zip datoteko preimenujete v .pdf, saj MS Forms ne omogočajo nalaganja .zip. 

Smernice:
· dimenzije linij in izvrtin na TIV:
· minimalna širina linije = 0,2 mm
· minimalna oddaljenost linij od priključkov  = 0,2 mm 
· minimalni premer luknje = 0,3 mm
· minimalni premer luknje/vije = 0,3 mm/0,5 mm 
· upoštevajte pravilno širino linij glede na napetost in tok (pomagajte si z računalom v programu),
· upoštevajte pravilno oddaljenost linij glede na napetost (clearance),
· upoštevajte, da je na TIV prisotna visoka napetost 230 V AC,
· elemente pravilno razporedite po TIV, in sicer tako, da bodo priključki enostavno dostopni za nadaljnjo vezavo,
· napisi elementov (in ostali napisi) naj bodo vidni (da niso pokriti z ostalimi označbami oz. da se ne nahajajo pod elementi). Velikost le-teh lahko prilagodite, 
· dodajte dodatne označbe konektorjem/priključkom,
· na TIV vstavite vaše ime in priimek, po želji tudi logotip,
· TIV naj ne presega velikosti EUROPA format 100 mm x 160 mm,
· elementom dodajte manjkajoče 3D-oblike (https://www.3dcontentcentral.com/),
· vsi elementi na TIV naj bodo THT (through holes); tisti, ki imate radi izzive, pa lahko uporabite SMD,
· TIV naj vsebuje luknje za M3-vijake, namenjene za pritrditev ploščice na ohišje; te postavite na logična mesta.






















Predlagana podnožja komponent
Na spodnjih slikah so napisana predlagana podnožja komponent. Ta so v izvedbi THT‑tehnologije. Tisti, ki se boste še bolj poglobili v risanje, lahko uporabite tudi tehnologijo SMD, ki pa se naj nahaja na zgornji strani TIV. S tem boste lahko narisali manjše vezje in si prislužili več točk.
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Rok za prijavo: 22. 1. - 29. 1. 2024

Datum tekmovanja: 29. 1. - 12. 2. 2024

Pogoj za pristop na tekmovanje: Dijaki 3. ali 4. letnika smeri
elektrotehnike (SSI in PTI) oz. dijaki 3. ali 4. letnika tehniske
gimnzaije

Prijava na tekmovanje in ostale informacije se nahs'ajn .
povezavi QR-kodo: g
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